Poznań, 08.12.2023 roku
Znak sprawy: Or-II.0003.1.243.2023
Nr rej.: 081223-3762
Pan
Andrzej Rataj
Radny Miasta Poznania
Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 27 listopada 2023 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie kosztu i jakości wykonania oznakowania poziomego ulic Poznania w rejonie Stare Miasto, uprzejmie informuję:
Pyt. 1.: „Jaki jest koszt wykonania oznakowania poziomego ulic Poznania w zakresie rejonu Stare Miasto, ustalony w wyniku ostatniego przetargu?”
Średni koszt wykonania oznakowania poziomego farbą drogową w rejonie Stare Miasto wynosi 9,10 zł/m² brutto.
Pyt. 2.: „Czy koszt wykonania oznakowania poziomego w zakresie rejonu Stare Miasto jest porównywalny do kosztu takich samych robót w innych rejonach Poznania oraz w miastach w powiecie poznańskim i innych dużych miastach w województwie wielkopolskim?”
Koszt wykonania oznakowania poziomego farbą drogową w rejonie Starego Miasta jest porównywalny do kosztu tego typu w innych rejonach Poznania. Średni koszt takich prac dla całego miasta wynosi 9,23 zł/m² brutto. Zarząd Dróg Miejskich nie prowadzi analiz porównawczych obejmujących koszt wykonania oznakowania poziomego w innych miastach.
Pyt. 3.: „W jaki sposób nadzorowane jest wykonywanie oznakowania poziomego ulic Poznania w zakresie rejonu Stare Miasto, w tym w odniesieniu do jakości sprzętu i materiałów stosowanych przez wykonawców?”
Odnowienie oznakowania poziomego na terenie Miasta Poznania, w tym także w rejonie Stare Miasto, nadzoruje w pełnym zakresie Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu ZDM. Kontrola przeprowadzona w 2022 r. przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Poznania nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.
Pyt. 4.: „Na których ulicach w zakresie rejonu Stare Miasto dochodzi najczęściej do nadmiernego zużywania, uszkodzenia lub starcia znaków poziomych, a także jakie są przyczyny takich zdarzeń?”
Najszybciej zużywa się oznakowanie wykonane na nawierzchniach z kostki kamiennej. Na rynku nie ma dostępnych farb drogowych przeznaczonych do tego typu nawierzchni. Dopiero ponowna aplikacja farby na kostce w kolejnych latach pozwala osiągnąć efekt częściowy, przy zastosowaniu technologii spray-plastik, tj. oznakowania chemoutwardzalnego cienkowarstwowego. Jest to szczególnie zauważalne na terenie Strefy Płatnego Parkowania, gdzie nawierzchnie kamienne stanowią duży procent powierzchni ulic (na przykład ulice: Młyńska, Nowowiejskiego, Wielka, Woźna, Wodna).
Pyt. 5.: „Jak oceniana jest jakość wykonania oznakowania poziomego ulic Poznania w zakresie rejonu Stare Miasto?”
Trwałość i wytrzymałość oznakowania poziomego jest uzależniona od poniższych czynników:
1.	Zastosowany rodzaj oznakowania: 
•	oznakowanie trwałe grubowarstwowe stosowane tylko na nawierzchniach bitumicznych nowych i eksploatowanych (kilka lat), ale w stanie dobrym (bez spękań i kolein) - trwałość wieloletnia,
•	oznakowanie trwałe cienkowarstwowe wykonywane masą chemoutwardzalną w technologii spray-plastik na nawierzchniach bitumicznych ze spękaniami - trwałość do 24 miesięcy,
•	oznakowanie farbą drogową na dużych nawierzchniach - trwałość oznakowania od 6 miesięcy do roku.
2.	Natężenie ruchu pojazdów – na ulicach o dużym natężeniu należy stosować oznakowanie trwałe grubowarstwowe,
3.	Rodzaj i typ nawierzchni – największy problem w oznakowaniu sprawiają nawierzchnie z kostki kamiennej, ponieważ nie ma specjalistycznych farb drogowych przeznaczonych do wykonywania na tych nawierzchniach oznakowania poziomego,
4.	Jakość nawierzchni jezdni i chodników – zużyta nawierzchnia, w tym spękania, koleiny, ubytki, obłamania krawędzi, nierówności oraz łączenie różnych typów nawierzchni, pogarszają jakość możliwą do uzyskania w porównaniu z nawierzchnią pozbawioną wymienionych wad,
5.	Warunki w jakich wykonywane jest oznakowanie poziome:
•	temperatura minimalna 5°C, optymalna 20°C, temperatury powyżej 30°C są niekorzystne ze względu na brak odblaskowości,
•	wilgotność powietrza powyżej 80%,
•	sucha i czysta nawierzchnia.
6.	Jakość farb – farby kolorowe produkowane są na bazie farby drogowej białej. Dodatki pozwalające uzyskać kolor mają wpływ na trwałość tych farb.
Oznakowanie poziome przejść dla pieszych i pozostałych elementów oznakowania poziomego ulic, zgodnie z powyżej opisywanymi uwarunkowaniami, wykazuje bardzo zróżnicowane zużycie. Kluczową rolę odgrywa tutaj rodzaj i stan techniczny nawierzchni.
Pyt. 6.: „Czy dodatkowe (uzupełniające) wykonywanie oznakowania poziomego ulic Poznania w zakresie rejonu Stare Miasto odbywa się w ramach ustalonego wynagrodzenia dla wykonawcy, czy też odbywa się za dodatkową odpłatnością?”
Zgodnie z wymagania zwartymi w umowie nr DZ.RO.3413/2020 na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic Miasta Poznania w latach 2021-2023, Wykonawca udziela rękojmi za wady w zakresie:
•	dla oznakowania cienkowarstwowego wykonanego farbą drogową rozpuszczalnikową – 6 miesięcy,
•	dla oznakowania wykonanego natryskową masą chemoutwardzalną – 24 miesiące,
•	dla oznakowania grubowarstwowego wykonanego masą chemoutwardzalną – 36 miesięcy.
W tych terminach oznakowanie jest odtwarzane nieodpłatnie, w ramach rękojmi. Oznakowanie wykonywane jest zgodnie z warunkami opisywanymi w postępowaniu przetargowym, w ramach zawartych umów i nie ma możliwości dodatkowego opłacania wykonawców.
Z wyrazami szacunku
Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Mariusz Wiśniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta