**Załącznik nr 1 do umowy……………………………………..**

**producent:……………………. model: ………………………………… (2szt.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **JM** | **WYMAGANIA** |  **PARAMETRY Pojazdu** **(do wypełnienia przez Wykonawcę)** |
| 1 | Masa całkowita max 3,5 tony | - | wymagany | Masa całkowita:  |
| 2 | Samochód 5-cio osobowy  | - | fabrycznie nowy, rok produkcji 2020, kierownica po lewej stronie, | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 3 | **Silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem o pojemności min. 1500cm3 i o mocy maksymalnej min. 130KM (bez turbodoładowania)** | kW | **Silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem o pojemności min. 1500cm3 i o mocy maksymalnej min. 130KM** | Pojemność silnika:Moc silnika w kW: |
| 4 | Przyspieszenie od 0-100km/h |  | Min. 12sek | Przyspieszenie w sek.: |
| 5 | Emisja CO2 w trybie miejskim |  | Max. **220 g/km** | Emisja CO2: |
| 6 | Zużycie paliwa w trybie miejskim (wg WLTP)\* | - | Max 11l/100km | Zużycie paliwa: |
| 7 | Felgi aluminiowe 16cali lub większe |  | wymagane | Rozmiar i rodzaj felg: |
| 8 | Nadwozie typu combi lub crosover lub suv | - | wymagane | Podać rodzaj nadwozia: |
| 9 | Relingi Dachowe |  | wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 10 | Tylne czujniki parkowania |  | wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 11 | Ilość miejsc | szt | 5 | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 12 | Ilość rzędów siedzeń | szt | 2 | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 13 | Drzwi boczne w 2-rzędzie siedzeń  | - | wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 14 | Drzwi tylne bądź klapa | - | wymagane | Rodzaj drzwi bądź klapy: |
| 15 | Klimatyzacja |  | wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 16 | Roleta/osłona przestrzeni bagażowej |  | wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 17 | Całkowita wysokość zewnętrzna min | mm | Nie mniej niż 1600 | Wymiar: |
| 18 | Całkowita wysokość zewnętrzna max | mm | Nie więcej niż 1700 |
| 19 | Rozstaw osi | mm | Nie mniej niż 2650 | Wymiar: |
| 20 | Prześwit | mm | Nie mniej niż 170  | Wymiar: |
| 21 | Długość zewnętrzna max. | mm | Nie więcej niż 4600 | Wymiar: |
| 22 | Długość zewnętrzna min. | mm | Nie mniej niż 4400 |
| 23 | Całkowita szerokość max (bez lusterek) | mm | Nie więcej niż 1900 | Wymiar: |
| 24 | Całkowita szerokość min.(bez lusterek) | mm | Nie mniej niż 1800 |
| 25 | Pojemność bagażnika przy rozłożonym drugim rzędzie siedzeń | litry | Nie mniej niż 450 | Pojemność: |
| 26 | Pojemność zbiornika paliwa |  | Nie mniej niż 55 litrów | Pojemność:  |
| 27 | Centralny zamek sterowany falami radiowymi | **-** | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 28 | Poduszki bezpieczeństwa:-przednie-boczne i kurtynowe  |  | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 29 | Dywaniki podłogowe | **-** | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 30 | Kolor nadwozia: kolor lakieru pojazdu spełniający wymogi OBWIESZCZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)z dnia 27 października 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznychpojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z póź. Zmianami)-Lakier metalizowany | **-** | Wymagany | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 31 | Gniazda USB & AUX |  | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 32 | Gniazdo 12V  | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 33 | Aktywna kontrola trakcji stabilizacji pojazdu:układ ABS, ESC | **-** | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 34 | System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu |  | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 35 | Immobilizer | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 36 | Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (MDPS) | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 37 | Regulacja pochylenia kolumny kierownicy | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 38 | Elektrycznie regulowane lusterka boczne | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 39 | Lusterka boczne podgrzewane |  | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 40 | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne |  | wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 41 | Hamulce tarczowe przód i tył | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 42 | Czujniki ciśnienia w oponach  | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 43 | Kolo zapasowe lub zestaw naprawczy | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 44 | Automatycznie włączane światła mijania bądź do jazdy dziennej | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 45 | Oświetlenie drugiego rzędu siedzeń | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |
| 46 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej | - | Wymagane | **Parametr wymagany** (Wykonawca nie wypełnia) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI** | **Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji lub informację o spełnieniu wymogów minimalnych oraz podaje informację dot. stacji ASO:** |
|  1. | Minimalny okres gwarancji na pojazd\*\* 2 lata lub 100 000km w zależności od tego co nastąpi wcześniej\*\*\* | Podać wartości: |
| 2. | Ilość autoryzowanych Stacji obsługi dla oferowanego modelu na terenie miasta Poznania (minimum 1), | Podać ilość: |
| 3 | Wykaz elementów z ograniczoną gwarancją :a) elementy układu zawieszenia, takie jak: przeguby kulowe sworzni wahaczy, tuleje metalowo-gumowe, tuleje drążka stabilizatora, amortyzatory wraz z poduszkami, poduszki silnika i skrzyni biegów i inne.b)elementy układu kierowniczego, takie jak: końcówki drążków kierowniczych, osłony gumowe przekładni kierowniczejc)elementy układu przeniesienia napędu, takie jak: przeguby oraz osłony gumowe półosi napędowych, | Wyszczególnić: |

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie wymaga podpisu odręcznego

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy).

W przypadku składania oferty w formie papierowej, poniżej należy złożyć odręczny podpis.

------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Imiona i nazwiska osób uprawnionych Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy

\* WLTP to skrót od Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Światowa zharmonizowana procedura testowa dla określenia zużycia paliwa i emisji CO2

\*\* Nie dotyczy:

a) części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, żarówki etc.,

b) materiałów eksploatacyjnych, takich jak wszelkie smary, towoty, oleje oraz płyny, a w tym szczególnie: płyn układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb, etc,.

c) opon (obowiązuje gwarancja producenta)

d) gwarancji dotyczącej tylko wad fabrycznych do pierwszego przeglądu pojazdu:

świece zapłonowe, świece żarowe, klocki i szczęki hamulcowe, tarcze i bębny hamulcowe, tarcze sprzęgła, docisk sprzęgła, łożysko wyciskowe sprzęgła, ramiona wycieraczek, przewody wysokiego napięcia, cewki zapłonowe, żarniki i diody, szyby, uszczelki szyb oraz uszczelki drzwi, paski klinowe i wielorowkowe, felgi, kołpaki, czynnik roboczy klimatyzacji, rolki i napinacze pasków napędowych

\*\*\* podlega ocenie punktowej w postępowaniu