Poznań, 27.06.2024r.
Numer sprawy: WO//31/2024
Numer pisma: DW/WO//65973/2024
URZĄD MIASTA POZNANIA 
Wydział Organizacyjny 
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Dotyczy: interpelacja w sprawie przygotowania miasta na sytuacje kryzysowe - pogodowe
W odpowiedzi na Państwa pismo nr 0r-ll.0003.1.141.2024 ws. interpelacji Pani radnej Klaudii Strzeleckiej dotyczącej przygotowania Miasta na sytuacje kryzysowe - pogodowe, Spółka Aquanet Retencja Sp. z o.o. działając na podstawie umowy o świadczeniu usług w imieniu Aquanet S.A., informuje co następuje.
Przekazanie Systemu Kanalizacji Deszczowej (SKD) nastąpiło 31 marca 2021 r. na podstawie Umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem Poznań reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich a Aquanet S.A. W momencie przekazania majątku stan techniczny kanałów, wpustów i infrastruktury towarzyszącej nie był należycie udokumentowany, a brak inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej skutkował niepełną wiedzą odnośnie faktycznego przebiegu oraz parametrów technicznych przejętej infrastruktury.
Do Aquanet Retencja przekazano informację o 151 istniejących wylotach kanalizacji deszczowej i 61 pozwoleniach wodnoprawnych (jedno pozwolenie mogło zostać wydane na więcej niż jeden wylot). Od czasu rozpoczęcia swojej działalności Spółka pozyskała lub odnowiła 38 pozwoleń wodnoprawnych i pozyskała informację o istnieniu kolejnych 19 wylotów kanalizacji deszczowej.
Spółka posiada harmonogram zdobywania kolejnych pozwoleń wodnoprawnych rozpisany do sierpnia 2025 r., w ramach którego planowane jest pozyskanie kolejnych 26 pozwoleń wodnoprawnych. Trwa również ustalanie, czy kolejne z odnajdywanych urządzeń wodnych należą do dzierżawionej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Należy podkreślić, że proces pozyskiwania pozwolenia wodnoprawnego w zależności od stopnia skomplikowania sprawy może trwać od 2 do 8 miesięcy. Na dzień 27.06.2024 r. Spółka ma w toku 12 spraw o wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz legalizację istniejących urządzeń wodnych. Trzy kolejne dokumentacje są tworzone, a wnioski do Państwowego Gospodarstwa Wodnego zostaną złożone z końcem czerwca.
W 2022 roku utworzono na terenie Poznania i gmin ościennych sieć 23 deszczomierzy. Celem projektu było zdobywanie jak najdokładniejszych danych o opadach na potrzeby budowanych modeli hydrodynamicznych sieci kanalizacji deszczowej. Sieć deszczomierzy pozwala także na gromadzenie informacji o nagłych zdarzeniach opadowych i ich analizowanie w kontekście prowadzonej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej. Informacje o opadach prezentowane są również w mediach społecznościowych i stronie internetowej Aquanet Retencja celem zwiększania świadomości społecznej i zainteresowania tematyką opadów.
Należy podkreślić, że projekt jest zaczątkiem dla dalszych działań. Obecnie Spółka jest na wczesnym etapie współpracy z jednostkami miejskimi, których skutkiem docelowo ma być system powiadamiania o nagłych zdarzeniach pogodowych na terenie miasta Poznania.
Od początku realizacji zadania spółka Aquanet Retencja położyła silny nacisk na działania eksploatacyjne i utrzymaniowe mające na celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania wód opadowych za pośrednictwem Sytemu. Równocześnie Spółka rozpoczęła działania na rzecz systemowego podejścia do retencjonowania wód opadowych i wprowadzania błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeń miasta, czego efektem jest m.in. wprowadzenie 21.03.2024 r. Standardu retencji dla Miasta Poznania.
I. Lista zadań w zakresie Utrzymanie i eksploatacja Systemu Kanalizacji Deszczowej na terenie m. Poznania w okresie od 2021 - 2023 r.
Działania przeprowadzone w 2021r. (kwiecień - grudzień)
W celu weryfikacji i oceny stanu technicznego poddano inspekcji łącznie ok. 3,5 km SKD.
W 2021 r. usunięto 511 awarii, w tym m.in.:
a)	50 szt. awaryjne czyszczenia wpustów deszczowych;
b)	81 uzupełnienia w trybie pilnym kratki/włazu;
c)	232 szt. napraw wpustów deszczowych;
d)	102 szt. napraw włazów;
e)	31 szt. wymian włazów;
f)	6 szt. napraw studni betonowych;
g)	9 szt. napraw przykanalików.
Koszt usuwania awarii 959 112 zł.
Działania przeprowadzone w 2022r.
W celu weryfikacji i oceny stanu technicznego poddano inspekcji łącznie ok. 10,8 km SKD.
W 2022 r. usunięto 1397 awarii, w tym m.in.:
h)	705 szt. awaryjne czyszczenia wpustów deszczowych;
i)	103 uzupełnienia w trybie pilnym kratki/włazu;
j)	406 szt. napraw wpustów deszczowych;
k)	126 szt. napraw włazów;
l)	26 szt. wymian włazów;
m)	12 szt. napraw studni betonowych;
n)	4 szt. napraw przykanalików.
W 2022 r. realizowane były bieżące czynności eksploatacyjne, wszelkie naprawy lub wymiany urządzeń realizowane były w zależności od stopnia uszkodzenia i pilności.
Eksploatacja bieżąca w 2022 r. w liczbach:
a)	czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej -12,86 km;
b)	wypompowywanie wód opadowych ze zbiorników bezodpływowych -131 roboczogodzin;
c)	przywrócenie drożność kanałów -195 mb;
d)	wyczyszczenie wpustów deszczowych - 8 221 szt.
Koszt usuwania awarii oraz działań eksploatacyjnych wyniósł 3 655 785 zł.
Działania zawiązane z planem remontów - naprawy kanałów deszczowych metodami bezwykopowymi (ul. Główna, Wilanowska, Srebrna oraz Lisowskiego) na kwotę 548 389 zł.

Działania przeprowadzone w 2023 r.
W lipcu 2023 r. została rozpoczęta inwentaryzacja Systemu Kanalizacji Deszczowej, do przeprowadzenia której obliguje Umowa dzierżawy. Od lipca do grudnia 2023 r. wykonano inwentaryzację 57,26 km kanałów deszczowych w Zlewni Strumienia Junikowskiego. Przeprowadzana inwentaryzacja ma za zadnie nie tylko ustalenie stanu faktycznego odnośnie przebiegu, rzędnych i średnicy badanej sieci kanalizacji deszczowej, ale również określeniu i opisaniu jej faktycznego stanu technicznego. Tak jak miało to miejsce w przypadku przeprowadzanych inspekcji w latach poprzednich uzyskiwane dane służą do opracowania planu remontowego i inwestycyjnego.
W 2024 r. zakończono inwentaryzację dla Zlewni Strumienia Junikowskiego, a od czerwca 2024 rozpoczęła się inwentaryzacja Zlewni Bogdanki. Kolejne etapy inwentaryzacji dla zlewni na terenie m. Poznania będą przeprowadzane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie inwentaryzacji zaplanowano na 2033 r.
W 2023 r. usunięto 416 awarii, w tym:
a)	89 dotyczyło uzupełnienia w trybie pilnym kratki/włazu;
b)	145 szt. - napraw wpustów deszczowych;
c)	138 szt. - napraw włazów;
d)	12 szt. - wymian włazów;
e)	6 szt. - napraw studni betonowych;
f)	25 szt. - napraw przykanalików;
g)	8 szt. - nasunięcia włazów.
W ramach bieżącej eksploatacji w 2023 r.:
a)	wyczyszczono łącznie 2,98 km sieci dla zadań planowych oraz 3,4 km działaniami awaryjnymi;
b)	wypompowano wody opadowe ze zbiorników bezodpływowych przez 291,5 roboczogodziny;
c)	przywracano drożność kanałów i wpustów - łącznie 1 324 h.
d)	wyczyszczono planowo 25 172 szt. wpustów deszczowych na terenie m. Poznania oraz awaryjnie 3 468 szt.;
Koszt usuwania awarii oraz działań eksploatacyjnych wyniósł 4 742 000 zł.
Działania zawiązane z planem remontów - wykonano naprawy kanałów deszczowych metodami bezwykopowymi (ul. Samotna, os. Rzeczypospolitej, os. B. Chrobrego oraz Ścinawska) na kwotę 266 530 zł.
Do zadań eksploatacyjnych i utrzymaniowych należy również dbałość o prawidłowe funkcjonowanie 5 przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Poznania, 18 zbiorników retencyjnych oraz 144 szt. wylotów do odbiorników.
Od czasu przejęcia Umową dzierżawy Systemu kanalizacji deszczowej, dzięki działaniom eksploatacyjnym i utrzymaniowym obserwujemy systematyczną poprawę zdolności do skutecznego odprowadzania wód opadowych podczas coraz częściej występujących opadów o zwiększonej intensywności. Systematyczne czyszczenie wpustów deszczowych oraz kanałów wpływa na drożność Systemu i brak dopływu zanieczyszczeń odkładających się w kanałach.
Obserwując gwałtowny charakter opadów istotne jest również podjęcie szeroko zakrojonych działań związanych z wyprzedzającym opady czyszczeniem jezdni i pasów drogowych przez zarządców dróg oraz terenów przyległych. Bardzo często utrudniony odpływ wód opadowych i roztopowych uniemożliwiają powierzchniowe zanieczyszczenia, które zapychają kratki wpustów deszczowych. Działania naszych służb polegają w takich przypadkach na następczym usunięciu powierzchniowych zanieczyszczeń z wpustów, co dopiero powoduje swobodny odpływ wód do Systemu.
Realizacja bieżących działań utrzymaniowo-eksploatacyjnych na Systemie Kanalizacji Deszczowej nie jest jedynym działaniem, które należy podejmować, aby uchronić miasto Poznań przed skutkami deszczy nawalnych, z jakimi mamy do czynienia w związku ze zmianami klimatycznymi.
W celu zabezpieczenia Miasta przed skutkami intensywnych opadów deszczów powodujących powodzie błyskawiczne wymagane są zintegrowane działania inwestycyjne, które za priorytet mają retencję powierzchniową.
Przygotowano Plan Inwestycyjny Gospodarowania Wodami Opadowymi (PIGWO, Plan), który jest co roku aktualizowany. Wytypowane zadania w przedmiotowym Planie przede wszystkim mają za priorytet zretencjonować i/lub wykorzystać ponownie wodę opadową i roztopową w obrębie Systemu Kanalizacji Deszczowej. W zakresie Planu w pierwszej kolejności zrealizowane zostały zadania związane z pozyskaniem narzędzi do prawidłowego modelowania przepływów hydraulicznych. W tym celu konieczne było przeprowadzenie kampanii pomiarowej oraz montażu deszczomierzy, które posłużyły do skalibrowania modeli hydrodynamicznych oraz do przygotowania raportów z opadów dla Miasta Poznania. Powyższe działania pozwoliły na prawidłowe wytypowanie i ustanowienie priorytetów zadań, które mają przynieść największy pozytywny efekt w funkcjonowaniu Systemu. W ramach w/w Planu realizowanie są również działania związane z modernizacją istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.
II. Lista zadań jakie realizowane są w ramach PIGWO w zakresie inwestycji:
1. Zadania zrealizowane wg PIGWO
Numer zadania	Nazwa zadania	Nakłady [zł]	
0-05-21-161-1	Kampania pomiarowa dla zlewni Bogdanki	111 250	
0-05-21-189-1	Kampania pomiarowa dla zlewni Górczynki	199 000	
0-05-22-155-1	Kampania pomiarowa dla zlewni Piaśnicy	714 200	
0-05-22-156-1	Kampania pomiarowa dla zlewni Strumienia Junikowskiego		
0-05-21-094-1	Poznań - model matematyczny systemu kanalizacji deszczowej zlewni Bogdanki	800 000	
0-05-21-123-1	Poznań - model matematyczny kanalizacji deszczowej zlewni Górczynki	640 00	
0-05-22-153-1	Poznań - model matematyczny systemu kanalizacji deszczowej zlewni Piaśnicy	1 059 600	
0-05-22-154-1	Poznań - model matematyczny systemu kanalizacji deszczowej zlewni Strumienia Junikowskiego		
0-05-21-175-1	Urządzenia pomiarowe - etap 1. Montaż deszczomierzy	942 524	
0-05-21-095-1	Program małej retencji ul. Łukaszewicza/Dmowskiego	105 605	

Numer zadania	Nazwa zadania	Nakłady [zł]	
0-05-21-176-1	Program małej retencji - ul. Norwida	313 593	
0-05-21-177-1	Program małej retencji - ul. Gdańska	419 222	
0-05-23-042-0	Poznań- modernizacja kolektora Piaśnica (etap I)	1 871 859	
0-05-23-028-0	Poznań- modernizacja kolektora Piaśnica (etap III)	1 233 003	
0-05-23-029-0	Poznań- modernizacja kolektora Piaśnica (etap IV)	1 978 583	
0-05-23-046-0	Poznań- modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Jawornickiej	849 447	
0-05-22-124-0	Poznań- kanalizacja deszczowa w ul. Wolbromskiej i Kotwiczej (R-21-129)	281 316	

2. Zadania inwestycyjne - na etapie opracowania dokumentacji
Numer zadania	Nazwa zadania	Nakłady [zł]	Lata realizacji	
0-05-21-
109-1	Zlewnia Wierzbaka - system retencji na cieku Wierzbak w rejonie Podolan - budowa zbiornika retencyjnego ZR 3 przy ul. Straży Ludowej.	11 086 500	2022-2024 - dokumentacja projektowa
2025-2028 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-21-
110-1	Zlewnia Wierzbaka - system retencji na cieku Wierzbak. Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Witosa/Dojazd	47 250 000	2024-2027 - dokumentacja projektowa
2027-2030 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-22-
150-1	Zlewnia Bogdanki - rozbudowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Grajewska i Krajenecka	9 450 000	2022-2024 - dokumentacja projektowa (finansowanie Miasto Poznań)
2025-2027 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-21-
131-1	Zlewnia własna Górczynki - przebudowa cieku Górczynka	12 001 000	2018 - 2024 -dokumentacja projektowa (finansowanie Miasto Poznań)	
0-05-21-
188-1	Program małej retencji - Al. Marcinkowskiego	700 000	2023-2024 - dokumentacja projektowa (koordynacja z Urzędem Miasta - BKPiRM) 2025-2026 - roboty budowlano-montażowe	

Numer zadania	Nazwa zadania	Nakłady [zł]	Lata realizacji	
0-05-22-
159-1	Program małej retencji na terenie projektowanego pasa rozdziału przy ul. Kościelnej.	16 000 000	2023-2024 - dokumentacja projektowa (koordynacja z Urzędem Miasta - BKPiRM) 2026-2029 - roboty budowlano- montażowe	
0-05-22-
162-1	Program małej retencji na terenie ul. Dożynkowej	890 000	2023-	2024 - koncepcja
2024-	2025 - dokumentacja projektowa 2026- roboty budowlano- montażowe	
0-05-23-
099-1	Zlewnia Wierzbaka - budowa retencji korytowej na Wierzbaku w rejonie ul. Czorsztyńskiej	1 001 000	2025-2026 - dokumentacja projektowa
2027-2028 - roboty budowlano-montażowe	
0-05-21-
111-1	Zlewnia kolektora A - kolektor deszczowy w ul. Hetmańskiej, wraz z budową zbiornika retencyjnego	73 600 000	2023-2024 - koncepcja
2025-2027 - dokumentacja projektowa
2028-2030 - roboty budowlano-montażowe	
0-05-23-
097-1	Zlewnia Obrzycy - budowa retencji korytowej na terenie Parku Rataje	13 580 000	2024-2025 - dokumentacja projektowa
2026-2029 - roboty budowlano-montażowe	
0-05-22-
157-1	Kampania ogrodów deszczowych w pojemnikach	190 000	2023 - dokumentacja projektowa
2023 - 2024 - roboty budowlano- montażowe	
0-05-22-
158-1	Program małej retencji w Parku Szelągowskim	800 000	2023 - dokumentacja projektowa (finansowanie Miasto Poznań - Zarząd Zieleni Miejskiej) 2024-2025 - roboty budowlano-montażowe	
0-05-23-
095-1	Program małej retencji - retencja leśna w rejonie ul. Marciniaka	182 000	2024- 2025 - dokumentacja projektowa
2025 - 2026 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-23-
102-1	Program małej retencji - plac zabaw w parku im. A. Wodziczki	3 150 000	2024- uzgodnienia z ZZM
2025- 2027 - dokumentacja projektowa
2029 - 2030 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-23-
094-1	Program małej retencji - retencja leśna w rejonie Lasku Piątkowskiego	314 000	2024-2025 - dokumentacja projektowa
2025-2026 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-21-
181-1	Uzbrojenie wylotów na terenie m. Poznania - etap 1	3 835 499	2022-2024 dokumentacja projektowa
2025-2027 roboty budowlano-montażowe	
0-05-22-
182-1	Uzbrojenie wylotów na terenie m. Poznania - etap 2	2 663 000	2023-2025 dokumentacja projektowa
2026-2028 roboty budowlano-montażowe	

Numer zadania	Nazwa zadania	Nakłady [zł]	Lata realizacji	
0-05-23-
086-1	Uzbrojenie wylotu A17 przy ul. Bartniczej,	888 000	2023-2025 dokumentacja projektowa
2026-2028 roboty budowlano-montażowe	
0-05-21-
097-1	Zlewnia własna Bogdanki - kolektor deszczowy Nowa Bogdanka	68 834 550	2023 - 2024 - opracowanie "Koncepcji (analizy) technicznej zlewni Bogdanki" - etap zrealizowany 2019-2024 - kompletna dokumentacja projektowa (finansowanie Miasto Poznań)
2030-2032 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-21-
112-1	Zlewnia kolektora w ul. Serbskiej - budowa kolektora deszczowego w ul. Serbskiej	15 795 000	2023-2025 - dokumentacja projektowa
2026-2029 - roboty budowlano-montażowe	
0-05-21-
116-1	Zlewnia ogólnospławna - budowa kanału deszczowego w ul. Półwiejskiej	1 380 000	2023-2025 - dokumentacja projektowa
2026-2028 - roboty budowlano-montażowe	
0-05-21-
117-1	Zlewnia ogólnospławna - układ retencyjny.
Odprowadzenie wód z płyty Starego Rynku do rz. Warty	3 158 000	2023-2025 - dokumentacja projektowa
2026-2028 - roboty budowlano-montażowe	
0-05-22-
152-1	Zlewnia ogólnospławna - Budowa kanału deszczowego przy zbiorniku Avenida	76 000,00	2024-2026 - dokumentacja projektowa
2027-2028 - roboty budowlano-montażowe	

3. Zadania inwestycyjne - na etap robót budowlano - montażowych/wykonawstwo
Numer zadania	Nazwa zadania	Nakłady [zł]	Lata realizacji	
0-05-22-151-1	Zlewnia kolektora Berdychowskiego - budowa zbiornika retencyjnego Łacina	7 150 000	2024-2026 - roboty budowlano- montażowe	
0-05-23-122-0	Urządzenia pomiarowa - montaż urządzeń pomiarowych na bezodpływowych zbiornikach podziemnych zlokalizowanych na Systemie Kanalizacji Deszczowej w Poznaniu	100 000	2024 - zakup i montaż urządzeń pomiarowych na zbiornikach retencyjnych (3 lokalizacje)	
0-05-21-179-1	Program małej retencji - Os. Bohaterów II. Wojny Światowej 1, (Przedszkole Samorządowe nr 114)	40 000,00	2022 - dokumentacja projektowa
2024 - roboty budowlano- montażowe	

Numer zadania	Nazwa zadania	Nakłady [zł]	Lata realizacji	
0-05-21-178-1	Program małej retencji - os. Jagiellońskie 9 (Przedszkole nr 9 „Zbyszko i Jagienka")	42 000,00	2022 - dokumentacja projektowa 2024 - roboty budowlano- montażowe	
0-05-23-110-1	Poznań - model matematyczny systemu kanalizacji deszczowej zlewni kolektora Serbskiego	211 000	2024-2025r.	
0-05-23-111-1	Poznań - model matematyczny systemu kanalizacji deszczowej zlewni Koźlanki, Głównej i Cybiny	356 000	2024-2025r.	
0-05-23-113-1	Kampania pomiarowa dla zlewni kolektora Serbskiego	182 000	2024 - Kampania pomiarowa dla zlewni kolektora Serbskiego	
0-05-23-114-1	Kampania pomiarowa dla zlewni Koźlanki, Głównej i Cybiny	390 000	2024 - Kampania pomiarowa dla zlewni Koźlanki, Głównej i Cybiny	

4. Pozostałe zadania ujęte w ramach obowiązującego Planu inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Poznania na lata 2024-2028 (PIGWO)
Numer zadania	Nazwa zadania	Nakłady [zł]	Lata realizacji	
0-05-22-147-1	Zlewnia Wierzbaka - system retencji na cieku Wierzbak - rozbudowa zbiornika retencyjnego ZR 1 przy ul. Homera.	8 798 000	2023-2024 - koncepcja
2025-2027 - dokumentacja projektowa
2028-2030 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-22-148-1	Zlewnia Wierzbaka - system retencji na cieku Wierzbak w rejonie Podolan - odbudowa zbiornika retencyjnego ZR 4 przy ul. Szarych Szeregów.	3 850 000	2025-2026 - dokumentacja projektowa
2027-2029 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-22-149-1	Zlewnia Wierzbaka - system retencji na cieku Wierzbak w rejonie Podolan - odbudowa rowu Wa-10-1,10-2,10-2-1	1 650 000	2025-2026 - dokumentacja projektowa
2027-2029 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-21-107-1	Zlewnia własna Bogdanki - renaturalizacja i modernizacja cieku Bogdanka wraz z budową zbiornika retencyjnego na ode. od ul. Nad Wierzbakiem do ul. Pułaskiego	7 600 000	2024 - 2026 koncepcja
2026 - 2027 dokumentacja projektowa
2028-2029 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-23-099-1	Zlewnia Wierzbaka - budowa retencji korytowej na Wierzbaku w rejonie ul. Czorsztyńskiej	1 001 000	2025-2026 - dokumentacja projektowa
2027-2028 - roboty budowlano- montażowe	
0-05-21-111-1	Zlewnia kolektora A - kolektor deszczowy w ul. Hetmańskiej, wraz z budową zbiornika retencyjnego	73 600 000	2025-2027 - dokumentacja projektowa
2028-2030 - roboty budowlano- montażowe	

Numer zadania	Nazwa zadania	Nakłady [zł]	Lata realizacji	
0-05-21-115-1	Zlewnia Piaśnicy - budowa zbiornika retencyjnego na terenie Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo - Zegrze	9 901 000	2025-2027 - dokumentacja projektowa
2028-2030 - roboty budowlano- montażowe	
0-05-23-098-1	Zlewnia Piaśnicy - budowa retencji korytowej na terenie Parku Traszki Ratajskie	11 900 000	2025-2026 - dokumentacja projektowa
2027-2029 - roboty budowlano- montażowe	
0-05-23-109-1	Poznań - model matematyczny systemu kanalizacji deszczowej zlewni kolektora Naramowickiego	322 000	2025-2027r.	
0-05-23-112-1	Kampania pomiarowa dla zlewni kolektora Naramowickiego	260 000	2024 - Kampania pomiarowa dla zlewni kolektora Naramowickiego	
0-05-22-183-1	Zlewnia Bogdanki - zbiorniki retencyjne w rejonie ul. Winiarskiej w Poznaniu	48 000	2023-2024 - koncepcja	
0-05-22-186-1	Zlewnia Bogdanki - zbiornik retencyjny w rejonie ul. Urbanowskiej	200 000	2024-2025 - koncepcja	
0-05-23-096-1	Retencja leśna dla wybranych lokalizacji na terenie m. Poznania	500 000	2024-2026 - koncepcja	
0-05-23-115-1	Zlewnia Górczynki - kolektor deszczowy w rejonie ul. Góreckiej, wraz z budową zbiorników retencyjnych	600 000	2024-2026 - koncepcja	
0-05-23-100-1	Uzbrojenie wylotów na terenie m. Poznania - etap 3	3 900 000	2025-2026 - dokumentacja projektowa
2027 - 2029 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-23-101-1	Uzbrojenie wylotów na terenie m. Poznania - etap 4	4 875 000	2025-2026 - dokumentacja projektowa
2027 - 2029 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-21-118-1	Zlewnia ogólnospławna - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie "Wolnych Torów"	20 448 160	2021-2024 - koncepcja
2025-2028 - dokumentacja projektowa
2029-2030 - roboty budowlano- montażowe	
0-05-23-103-1	Program małej retencji - Przedszkole nr 163 „Baśniowy Zamek"	250 000	2024- uzgodnienia z Przedszkolem
2025 - 2027 - dokumentacja projektowa
2029 - 2030 - roboty budowlano - montażowe	

Numer zadania	Nazwa zadania	Nakłady [zł]	Lata realizacji	
0-05-23-104-1	Program małej retencji - zagospodarowanie wód opadowych w formie ogrodów deszczowych w gruncie w centrum m. Poznania	550 000	2024 - uzgodnienia z ZDM
2025 - 2027 - dokumentacja projektowa
2029 - 2030 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-23-105-1	Program małej retencji - park wody i muzyki.	1 500 000	2026 - 2027 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-23-106-1	Program małej retencji - ul Byteńska	300 000	2024 - uzgodnienia z ZZM 2026-2027 - roboty budowlano - montażowe	
0-05-23-107-1	Program małej retencji - Park Rataje	270 000	2024 - 2026 - dokumentacja projektowa
2028 - roboty budowlano- montażowe	
0-05-23-108-1	Program małej retencji - likwidacja podtopień - Piątkowo	2 200 000	2024	- uzgodnienia z ZDM
2025	- 2027 - dokumentacja projektowa
2029 - roboty budowlano - montażowe	

Realizacja zadań inwestycyjnych w pkt 2-4 uzależniona jest m.in. od pozyskania dofinansowania oraz stabilnej sytuacji finansowej Spółki. W związku z powyższym czasy realizacji oraz nakłady finansowe mogą ulec zmianom.
Efektywne zarządzanie „deszczówką" wymaga informacji o sieci, pokryciu terenu, uszczelnieniu, lokalizacji obiektów, dlatego w pierwszej kolejności niezbędne było podjęcie działań porządkujących wiedzę na temat przejętego majątku. Inwentaryzacja systemu i wprowadzanie danych do bazy informacji przestrzennej pozwala nam m.in. na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych i utrzymaniowych. Jednocześnie szereg podejmowanych przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. inicjatyw i działań w zakresie promocji i systemowego podejścia do powierzchniowego zagospodarowania wód opadowych w mieście Poznań skutkuje zwiększeniem świadomości, ale przede wszystkim przekłada się coraz częściej na zastosowaniu rozwiązań w błękitno-zieloną infrastrukturę w przestrzeni miejskiej.
Należy mieć jednak świadomość, iż proces ten jest czasochłonny, wymaga poniesienia określonych nakładów finansowych, a uzyskiwane efekty są rozłożone w czasie.
z poważaniem
Hanna Madajczyk
Prezes Zarządu
Aquanet Retencja
(Elektronicznie podpisany przez
Hanna Madajczyk
Data: 2024.06.27 12:40:48 +02'00')