Poznań,   20.05.2020 r.
Znak sprawy: Or-II.0003.1.139.2020

Pan
Łukasz Kapustka
Radny Miasta Poznania

Nr rej.: 200520-2067

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 
30 kwietnia 2020 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego 
w sprawie planowanego montażu ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Kurlandzkiej, uprzejmie informuję:
Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Kurlandzkiej, nad ulicą Bolesław Krzywoustego, który powstał w latach 70 XX w. wymaga przebudowy ze względu na zły stan techniczny. Obiekt ten zostanie wyburzony, 
a w jego miejsce powstanie nowy czteroprzęsłowy, wyposażony w jezdnie, chodniki, drogę rowerową. Nowy wiadukt będzie posiadał oświetlenie i odwodnienie, którego istniejący obiekt nie posiada. Skrzyżowania ulicy Kurlandzkiej z ulicami Wiatraczną i Bobrzańską zostaną przebudowane na ronda. 
W ramach zadania wybudowane zostaną także ekrany akustyczne oraz posadzona nowa zieleń.

W 2018 roku, na etapie konsultacji z mieszkańcami, koncepcja przebudowy nie zakładała montażu ekranów, co wynikało ze stanu istniejącego. Pośród zgłoszonych przez mieszkańców uwag znalazły się jednak postulaty dotyczące ograniczenia hałasu poprzez zamontowanie ekranów akustycznych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bobrzańską do skrzyżowania z ulicą Ślężańską. Mieszkańcy sygnalizowali, że z uwagi na duży ruch i hałas praktycznie niemożliwe jest korzystanie z ogródków przydomowych od strony ulicy Kurlandzkiej. Również lokalna rada osiedla wskazywała, że problem hałasu mieszkańcy zgłaszają nie po raz pierwszy i warto go rozwiązać przy planowanej inwestycji. Uwagi mieszkańców znalazły swoje potwierdzenie w badaniach wykonanych na etapie przygotowywania dokumentacji budowlanej, które wskazały przekroczenia norm emisji hałasu sięgające - w zależności od lokalizacji punktu pomiarowego – 7dB. Źródłem hałasu jest ruch samochodowy na ulicach Kurlandzkiej, Bobrzańskiej i Wiatracznej. Tym samym konieczne było zastosowanie rozwiązań niwelujących te przekroczenia. Po przeanalizowaniu dostępnych możliwości projektanci zaproponowali zastosowanie cichej nawierzchni na jezdniach, która spowoduje spadek natężenia hałasu o 4 dB. Niestety, rozwiązanie to było niewystarczające by uzyskać właściwy komfort akustyczny dla terenów mieszkaniowych. Obniżenia parametrów nie przyniosły również rozwiązania projektowe związane 
z ograniczeniem prędkości pojazdów. Wobec tego, biorąc pod uwagę przepisy ochrony akustycznej, niezbędne było zastosowanie ekranów, będących dodatkowym środkiem ochrony przed hałasem dla terenów mieszkaniowych.

Wymóg montażu ekranów wynika obecnie wprost z decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu uzyskanej przez Miasto w ramach przygotowania dokumentacji budowlanej. Należy bowiem pamiętać, że każda przebudowa wiąże się z koniecznością dostosowania infrastruktury do obowiązujących przepisów, zarówno tych dotyczących rozwiązań technicznych, jak i aspektów środowiskowych. 

Ekrany zostaną postawione w całości w istniejącym pasie drogowym, na działkach będących własnością Miasta Poznania. Ich ustawienie nie wymaga zajęcia prywatnych terenów. Ekrany będą miały łącznie 183 metry długości i wysokość od 3 do 4 metrów. Będą wykonane z przezroczystego poliwęglanu 
z nadrukiem zwiększającym widoczność dla ptaków.

W związku z ich budową konieczne będzie wycięcie około 80 drzew, wyłącznie z obszaru istniejącego pasa drogowego, przy czym większa ich część ma średnicę poniżej 20 cm. Mając na uwadze, jak ważne dla mieszkańców ulicy Pyrzyczańskiej są drzewa rosnące obecnie przy ich nieruchomościach, Zarząd Dróg Miejskich dokona ponownej weryfikacji zakresu usuwanej zieleni w ramach inwestycji. Analiza ta zostanie przeprowadzona przez wykonawcę przed rozpoczęciem prac.   

Ponadto, rekompensując konieczne uszczuplenia istniejącej roślinności, zaplanowano nowe nasadzenia. Ich forma i gatunki zostały dobrane z uwzględnieniem nie tylko warunków, jakie występują w pasach dróg publicznych. Ich dobór miał również na uwadze zmiany klimatu, a w szczególności wydłużające się w ostatnich latach pory suche. 

W ramach całej inwestycji zostanie nasadzonych dodatkowo ponad 9 300 sztuk roślin (w tym drzewa, krzewy, byliny, trawy, rośliny cebulowe) o łącznej powierzchni 1 318 metrów kwadratowych. Wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy Kurlandzkiej zostanie posadzony szpaler lip oraz krzewy jaśminowca.

								Z wyrazami szacunku
							   Z up. PREZYDENTA MIASTA
								(-) Mariusz Wiśniewski
							Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta