Poznań, 07.10.2020 r.

Pan
Andrzej Rataj
Radny Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.264.2020
Nr rej.: 071020-1474

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 23 września 2020 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie możliwości przesadzenia ponad 600 drzew zamiast ich wycięcia z powodu budowy nowego odcinka ulicy Św. Wawrzyńca, uprzejmie informuję:
Spośród 652 sztuk zinwentaryzowanych drzew znajdujących się na obszarze objętym inwestycją – 176 z nich wymaga uzyskania zezwolenia na wycinkę zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Pozostałe drzewa to egzemplarze o niewielkich rozmiarach. W załączeniu przekazuję tabelę inwentaryzacji zieleni wskazującej gatunek, liczbę drzew oraz pni, średnicę danego drzewa, obwód pni drzew, powierzchnię krzewów oraz wskazanie, czy roślina nadaje się do wycinki, czy do pozostawienia. Nawiązując do prośby Pana Radnego o załączenie odpowiedniej, dokładnej i wyraźnej mapy z oznaczoną lokalizacją drzew, uprzejmie informuję, że taki materiał jest ogólnodostępny pod poniższym adresem strony internetowej (wielkość obszaru inwestycji i kwestie techniczne mogłyby wpłynąć na jakość przekazanego materiału w formie papierowej):
https://pim.poznan.pl/dokumenty-zp/matprzetargowe-sw-wawrzynca-rob-bud
(mapa znajduje się w załączniku do materiałów przetargowych pn. „Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz plany rozbiórek”).
Odnosząc się z kolei do kwestii możliwości przesadzenia części drzew, wyjaśniam, iż podczas inwentaryzacji zieleni została przeprowadzona wizualna ocena stanu roślin w zakresie możliwości ich przesadzenia. Zarząd Dróg Miejskich wskazuje, że rośliny przeznaczone do posadzenia w pasie drogowym, pomimo zdrowego stanu fitosanitarnego, muszą posiadać prosty pień oraz symetryczną koronę, a także prawidłowo ukształtowany i symetryczny system korzeniowy. Wymagania te wynikają z niewielkiej przestrzeni pasa drogowego przeznaczonej dla zieleni i konieczności jej optymalnego wykorzystania. Planowane do wycinki rośliny wzrastały w sposób niekontrolowany, bez systematycznej pielęgnacji, co wpłynęło na ich nieregularne kształty, wykluczające możliwość ponownego posadzenia w pasie drogowym. 
Należy także podkreślić, że możliwość przesadzenia dorodnych drzew ograniczona jest obecnością sieci uzbrojenia, eliminującą zastosowanie przesadzarki, której zęby wbijają się dość głęboko i przy istniejących sieciach nie tylko uszkadzają je, ale także narażają życie operatora przesadzarki. Drzewo po wysadzeniu musi zostać przetransportowane w dogodne dla niego miejsce, co oznacza: brak sieci uzbrojenia podziemnego w miejscu docelowym, odpowiednią wielkość terenu umożliwiającą swobodne jego rozrastanie w odpowiednim mikroklimacie oraz bezkolizyjną trasę dojazdu drzewa ujętego w zęby przesadzarki. Ten ostatni wymóg związany jest z transportem kilkumetrowego drzewa, który wymaga braku trakcji, sieci nadziemnych, sygnalizatorów oraz tuneli na trasie przejazdu. 
Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie przesadzenia dorodnych drzew są wcześniejsze przygotowania - dla zapewnienia powodzenia takiej akcji prawidłowo przygotowane drzewo powinno mieć dwa lata wcześniej przyciętą część systemu korzeniowego i zapewnione jego odpowiednie traktowanie dla wytworzenia tzw. brody korzeniowej. Przy zagęszczeniu drzew, z jakim na ogół mamy do czynienia w terenie porośniętym spontaniczną roślinnością, przycięcie korzeni przesadzanego okazu związane byłoby z naruszeniem statyki drzew sąsiednich, co w niektórych sytuacjach należałoby wyeliminować wcześniej wycinką drzew sąsiadujących i nie nadających się do przesadzenia, np. z powodu wad statyki czy braku walorów przyrodniczych drzewa. Ponadto dla prawidłowego wzrostu przesadzonych drzew, konieczna jest bardzo intensywna ich pielęgnacja oraz zapewnienie miejsca do optymalnego wzrostu.

Z wyrazami szacunku
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Mariusz Wiśniewski
Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

Zał. 1

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta