Poznań, 18.06. 2021 r.

Nr sprawy: Or-II.0003.1.130.2021

Pan 
Krzysztof Rosenkiewicz
Radny Miasta Poznania

Nr rej.: 180621-3511

Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem 
z dnia 7 czerwca 2021 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie rozwiązań stosowanych w Strefach Ochrony Drzew, uprzejmie wyjaśniam:
Rosnące w centrum miasta drzewa i krzewy często są narażone na uszkodzenia lub zniszczenia. Największe ryzyko takich uszkodzeń występuje w trakcie prowadzenia robót budowlanych i remontowych.
Mając na uwadze występujące zagrożenia Wydział Ochrony Środowiska przygotował w 2015 r. broszurę „Ochrona drzew na placu budowy”, której celem było uświadomienie inwestorom konieczności troski o drzewa i jednocześnie wskazanie właściwych rozwiązań i technologii, dzięki którym negatywny wpływ prowadzonych prac może być zminimalizowany. Wskazuje ona m.in. na konieczność: szalowania matami lub deskami pni drzewa lub wyznaczenia strefy ochronnej dla grupy drzew zlokalizowanych na placu budowy, a nie przeznaczonych do usunięcia, ochrony korony drzew na wypadek uszkodzenia sprzętem mechanicznym, ochrony bryły korzeniowej podczas wykonywania wykopów w ich pobliżu, nie dopuszczanie do zmiany poziomu gruntu w obrębie drzew, a także niedopuszczania do składowania materiałów budowlanych i paliw w obrębie korony i korzeni drzew.
Działania Wydziału skierowane zostały również do inwestorów ubiegających się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powszechną praktyką jest weryfikacja w toku postępowania zaproponowanych przez wnioskodawcę rozwiązań chroniących drzewa i krzewy, i w konsekwencji zapisania tych rozwiązań w decyzji jako konieczne do zastosowania.
Nie mniejszą uwagę na ochronę zieleni zwracają w trakcie realizowania zadań miejskie jednostki, w szczególności Zarząd Dróg Miejskich oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.
W trakcie prowadzenia inwestycji drogowych ZDM stosuje poniższe rozwiązania:
1.	W obrębie systemu korzeniowego drzew roboty budowlane prowadzone są ręcznie oraz                    pod nadzorem Inwestora Nadzoru Terenów Zieleni. 
2.	Miejscowe przewężenie chodnika/drogi dla rowerów w obrębie istniejących drzew.
3.	Stosowanie elastycznego krawężnika typu Eko-Bord, zamiast krawężnika betonowego,                     w przypadku bliskiej odległości drzewa od chodnika. 
4.	Zabezpieczanie w sposób trwały drzew znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych robót.
5.	Podnoszenie poziomu chodnika, celem uniknięcia usuwania korzeni drzew.
6.	Zastosowanie specjalnej betonowej płyty chodnikowej "Gabaryt" o wymiarach 120x80cm                    i grubości 12 cm w kolorze szarym. Powyższe umożliwia miejscowe uniesienie poziomu                        w obrębie drzew oraz zastosowanie wyłącznie podbudowy z zagęszczonego piasku.
7.	Esowanie ciągów pieszo-rowerowych w obrębie drzew.
8.	Prowadzenie robót sieciowych w obrębie drzew przy wykorzystaniu metod bezwykopowych.
9.	Prowadzenie prac w obrębie systemów korzeniowych drzew za pomocą urządzenia typu AIR SPADE.

Wszelkie rozwiązania ochronne dla systemu korzeniowego są dobierane indywidualnie                       dla każdej inwestycji.

Także Zarząd Zieleni Miejskiej prowadząc inwestycje na zarządzanych przez siebie terenach już na etapie prac projektowych analizuje przebieg alejek, tak aby zachować maksymalną odległość od drzew i krzewów. Ponadto podczas wykonywanych prac stosowane są w zdecydowanej większości nawierzchnie przepuszczalne nie wymagające ław fundamentowych. W przypadku prowadzonych na terenie parku prac modernizacyjnych sieci podziemnych od inwestorów wymaga się zabezpieczenia zieleni towarzyszącej, wykonywania prac metodą bezwykopową oraz odtworzenia zieleni i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego przez wyspecjalizowaną firmę ogrodniczą.  
W trosce o zieleń miasta Poznania, tak ważną dla jakości życia jego mieszkańców, a także mogącą być jego najlepszą wizytówką, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska zaprosił jednostki miejskie odpowiedzialne za zarządzanie zielenią w mieście i mającą wpływ na jej istnienie i funkcjonowanie do współpracy przy tworzeniu strategii ochrony i kształtowania zieleni w mieście.
Prace nad ww. dokumentem zmierzają do opracowania systemowych rozwiązań dotyczących sposobu zarządzania terenami zieleni w mieście, zapewnienia ładu przestrzennego, podniesienia walorów estetycznych, efektywnego zintegrowania wszystkich funkcji miasta z jego układem kulturowym, krajobrazem miejskim oraz ze środowiskiem przyrodniczym. Jednym z zagadnień objętych analizą, a zmierzającym do wskazania właściwych rozwiązań, jest ochrona drzew i krzewów w trakcie wykonywania prac ziemnych oraz innych działań w obrębie ich pni, korzeni czy korony.
Warto podkreślić, że głównym celem prac nad strategią ochrony zieleni w Poznaniu jest stworzenie przepisów, które po przyjęciu przez Radę Miasta Poznania będą wiążące zarówno dla jednostek miejskich i inwestorów oraz każdego mieszkańca.
Z wyrazami szacunku
Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Bartosz Guss
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta